泳衣西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

01-XZCCXZ-101.19-2020

1 抽样方法

本实施细则适用范围为成人泳衣产品。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

样品抽取数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量  （条/套/个） | 检验样品数量  （条/套/个） | 备用样品数量  （条/套/个） |
| 1 | 连体式泳衣 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 分体式泳衣 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 泳裤 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 泳帽 | 6 | 4 | 2 |

2 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 使用说明 | GB/T 5296.4-2012 |
| 2 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007  FZ/T 01057.2-2007  FZ/T 01057.3-2007  FZ/T 01057.4-2007  GB/T 2910.1-2009  GB/T 2910.2-2009  GB/T 2910.3-2009  GB/T 2910.4-2009  GB/T 2910.6-2009  GB/T 2910.7-2009  GB/T 2910.8-2009  GB/T 2910.11-2009  GB/T 2910.12-2009  GB/T 2910.18-2009  GB/T 2910.20-2009  GB/T 2910.22-2009  GB/T 2910.101-2009  GB/T 16988-2013  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01112-2012  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 30003-2009 |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 4 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 |
| 6 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐酸碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 9 | 耐氯化水色牢度 | GB/T 8433-2013 |
| 10 | 耐海水色牢度 | GB/T 5714-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全规范

GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明第4部分：纺织品和服装

FZ/T 81021-2014机织泳装FZ/T 73013-2017针织泳装

FZ/T 73050-2014针织泳帽

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。