器具开关西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

36-XZCCXZ-701.1-2020

1 抽样方法

样品在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取经企业检验合格或以其他方式表明合格的近期生产的商品。抽样基数满足抽样数量即可。

随机抽取同一生产者生产的同一种规格型号产品16件，其中8件作为检验样品，8件作为备用样品。检验用样品及备用样品分别封样，备用样品封样后存放于被抽检单位处。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和文件 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 |
| 3 | 接地装置 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 |
| 4 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 |
| 5 | 发热 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 |
| 6 | 着火危险 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 | GB/T 15092.1-2010  GB/T 15092.2-2014  GB/T 15092.3-2014  GB/T 15092.4-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15092.1-2010 器具开关 第1部分：通用要求

GB/T 15092.2-2014 器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求

GB/T 15092.3-2014 器具开关 第2部分：转换选择器的特殊要求

GB/T 15092.4-2006 器具开关 第2部分：独立安装开关的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。