西藏自治区童车产品质量监督抽查实施细则

(2024版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

2 检验依据

表1 儿童三轮车检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 燃烧性能 | GB 14747-2006 |
| 2 | 机械强度 | GB 14747-2006 |
| 3 | 锐利边缘 | GB 14747-2006 |
| 4 | 锐利尖端 | GB 14747-2006 |
| 5 | 外露突出物 | GB 14747-2006 |
| 6 | 挤夹点 | GB 14747-2006 |
| 7 | 小零件 | GB 14747-2006 |
| 8 | 行驶稳定性 | GB 14747-2006 |
| 9 | 连接紧固件 | GB 14747-2006 |
| 10 | 防护罩帽 | GB 14747-2006 |
| 11 | 把立管插入深度标记 | GB 14747-2006 |
| 12 | 把立管强度 | GB 14747-2006 |
| 13 | 把横管 | GB 14747-2006 |
| 14 | 把横管两端 | GB 14747-2006 |
| 15 | 把立管夹紧装置 | GB 14747-2006 |
| 16 | 鞍座插入深度 | GB 14747-2006 |
| 17 | 鞍座调节夹紧装置 | GB 14747-2006 |
| 18 | 冲击强度 | GB 14747-2006 |
| 19 | 靠背结构牢固性 | GB 14747-2006 |
| 20 | 辅助推杆强度 | GB 14747-2006 |
| 21 | 脚蹬离地高度 | GB 14747-2006 |
| 22 | 适用年龄和体重 | GB 14747-2006 |
| 23 | 安全警示 | GB 14747-2006 |

表2 儿童自行车检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 锐利边缘 | GB 14746-2006 |
| 2 | 外露突出物 | GB 14746-2006 |
| 3 | 制动系统 | GB 14746-2006 |
| 4 | 闸把尺寸 | GB 14746-2006 |
| 5 | 制动系统的强度（手闸） | GB 14746-2006 |
| 6 | 手闸性能试验 | GB 14746-2006 |
| 7 | 把横管 | GB 14746-2006 |
| 8 | 把横管的把套 | GB 14746-2006 |
| 9 | 把立管 | GB 14746-2006 |
| 10 | 车把稳定性 | GB 14746-2006 |
| 11 | 车把部件的强度 | GB 14746-2006 |
| 12 | 冲击试验（重物落下） | GB 14746-2006 |
| 13 | 冲击试验（车架/前叉组合件落下） | GB 14746-2006 |
| 14 | 车轮（间隙） | GB 14746-2006 |
| 15 | 前轮夹持力 | GB 14746-2006 |
| 16 | 后轮夹持力 | GB 14746-2006 |
| 17 | 地面间隙 | GB 14746-2006 |
| 18 | 足尖间隙 | GB 14746-2006 |
| 19 | 限制尺寸 | GB 14746-2006 |
| 20 | 鞍管 | GB 14746-2006 |
| 21 | 鞍座调节夹紧装置 | GB 14746-2006 |
| 22 | 鞍座的强度 | GB 14746-2006 |
| 23 | 驱动系统静负荷试验 | GB 14746-2006 |
| 24 | 链罩 | GB 14746-2006 |
| 25 | 平衡轮（尺寸） | GB 14746-2006 |
| 26 | 适用年龄 | GB 14746-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 14747-2006儿童三轮车安全要求

GB 14746-2006儿童自行车安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。