西藏自治区藏香产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| 1 | 藏香（线香） | 100支 | 60支 | 40支 |
| 2 | 藏香（塔香、盘香等） | 120克  （塔香、盘香数量不少于60支/盘） | 60克  （塔香、盘香数量不少于30支/盘） | 60克  （塔香、盘香数量不少于30支/盘） |
| 注：在满足检验的条件下，以上产品抽样数量可根据样品的实际大小做适当调整。 | | | | |

2 检验依据

表2 藏香

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脱圈性a | GB/T 43430-2023 |
| 2 | 燃烧安全性能 | GB/T 43430-2023 |
| 3 | 产品使用性能 | GB/T 43430-2023 |
| 4 | 水分及挥发物 | QB/T 1692.4-2023 |
| 5 | 甲醛 | GB/T 26393-2011 |
| 6 | 苯 | GB/T 26393-2011 |
| 7 | 甲苯 | GB/T 26393-2011 |
| 8 | 二甲苯 | GB/T 26393-2011 |
| 9 | 铅 | GB/T 43430-2023  附录B |
| 10 | 砷 | GB/T 43430-2023  附录B |
| 11 | 汞 | GB/T 43430-2023  附录B |
| 12 | 镉 | GB/T 43430-2023  附录B |
| 13 | 铬 | GB/T 43430-2023  附录B |
| 注：a脱圈性仅限盘香产品。 | | |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 43430-2023 藏香

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 附则

本细则代替《西藏自治区市场监督管理局关于发布<产品质量监督抽查实施细则（2024版）>（第二批）的通告》中的《西藏自治区藏香产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。