西藏自治区家用电动洗衣机产品质量监督抽查实施细则

（2025版）

**1 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

**2 检验依据**

| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 2 | 输入功率和电流 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 3 | 发热 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 5 | 耐潮湿 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 7 | 非正常工作（仅进行第19.7条款洗涤电机堵转试验） | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 9 | 机械强度 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 11 | 内部布线 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 12 | 电源连接和外部软线 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 13 | 外部导线用接线端子 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 14 | 接地措施 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 15 | 螺钉和连接 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 17 | 耐热耐燃 | | GB 4706.1-2005  GB 4706.24-2008  GB 4706.26-2008  GB/T 4706.1-2024  GB/T 4706.24-2024  GB/T 4706.26-2024 |
| 18 | 能效等级 | 单位功效耗电量 | GB 12021.4-2013 |
| 单位功效用水量 |
| 洗净比 |
| 19 | 漂洗性能 | | GB/T 4288-2018 |
| 20 | 脱水率 | | GB/T 4288-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3判定规则**

3.1依据标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.24-2008 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求

GB 4706.26-2008 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求

GB 12021.4-2013 电动洗衣机能效水效限定值及等级

GB/T 4288-2018 家用和类似用途电动洗衣机

GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB/T 4706.24-2024 家用和类似用途电器的安全 第24部分：洗衣机的特殊要求

GB/T 4706.26-2024 家用和类似用途电器的安全 第26部分：离心式脱水机的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求等。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

**4 附则**

本细则首次发布。